# Asse Z

- Per l'asse Z invece delle cinghie sono state scelte delle viti senza fine. In realtà sono state utilizzate delle comuni barre filettate con dei bulloncini.
- Non è stato previsto un recupero dei giochi in quanto il peso del carrello pensa a questo.
- Per consentire al carrello di muoversi parallelamente al piano di stampa sono state messe due viti senza fine, una per ogni lato, che si muoveranno in sincrono.
- Per semplificare la meccanica, invece che fare un rimando con cinghia o altro, vedendo anche il basso costo dei motori passo-passo, sono stati messi due motori, uno per lato, collegati elettricamente in parallelo.
- Per accoppiare le aste filettate all'albero del motore viene utilizzato un giunto elastico, che compensa eventuali imprecisioni di montaggio
- Anche qui troviamo un interruttore di fine corsa per creare un punto di zero.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence