# Asse Y

- L'asse Y è un carrello su cui si appoggia il pezzo da stampare.
- Questo carrello scorre su due sbarre rettificate tramite quattro cuscinetti a ricircolo di sfere.
- Viene spostato da un motore passo-passo, tramite una cinghia dentata.
- Anche l'asse Y possiede un interruttore di fine corsa per creare un punto di zero.
- Il piano di stampa è fissato al carrello tramite delle viti e delle molle, in modo da poterlo registrare finemente.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence