# La stampante

- La stampa avviene fondendo il materiale plastico ed estrudendolo in un sottile filamento (da 0,2 ad 1 mm), "disegnando" l'oggetto strato per strato.
- Questo implica l'avere una testa di stampa con un estrusore riscaldato ed un motore che spinga il materiale nell'estrusore.
- A sua volta l'estrusore dovrà poter percorrere delle figure sul piano, grazie a due motori che lo sposteranno lungo gli assi cartesiani X ed Y
- Occorrerà poi un terzo movimento verticale (lungo l'asse Z) in modo che, una volta "disegnato" uno strato, la testa di stampa possa sollevarsi e disegnare il nuovo strato del nostro oggetto, appoggiato sul primo.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence