# Vari modelli di estrusore

- In commercio si trovano vari tipi di estrusore diversi, adatti alla testa di stampa della Prusa Mendel
- Gli estrusori possono essere adatti o al filo da 1,75mm o a quello da 3mm, che sono le due dimensioni di filo comuni che si trovano in commercio.
- L'estrusore di sopra è un Merlin, che ha un ugello intercambiabile molto piccolo ed un gambo in ceramica per limitare la diffusione del calore.
- Quello inferiore è un Hexagon che ha il gambo con un'ampia alettatura per raffreddare rapidamente il condotto metallico che guida il filo.
- In questo caso, per aumentare il raffreddamento è stata anche aggiunta una ventola che aumenta il flusso d'aria sull'alettatura.
- Se però il flusso d'aria è troppo intenso, l'estrusore fatica a raggiungere le temperature attorno ai 240° necessarie per la fusione ad esempio dell'ABS

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence