# Firmware Marlin

- Il processore Arduino deve essere caricato con un firmware (software registrato in ROM) per poter svolgere una qualunque funzione
- Esistono diversi firmware per gestire le stampanti 3d.
- Uno dei più diffusi tra questi firmware si chiama Marlin e può essere scaricato dal suo sito http://marlinfw.org/
- Questo è un firmware altamente configurabile, in grado di gestire sia stampanti a tre assi che a delta.
- Può utilizzare diversi tipi di sensori di temperatura ed è configurabile per tutte le dimensioni e precisioni degli assi.
- Possiede anche gruppi di configurazioni precostituite per i tipi più diffusi di schede e stampanti.
- Supporta anche molti accessori come display e schede SD.
- Un altro firmware molto diffuso è Repetier, che si può trovare qui: https://www.repetier.com/documentation/repetier-firmware/

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence