# Asse X

- Se ci concentriamo sul movimento a tre assi, possiamo anche qui avere varie configurazioni, in quanto si può muovere l'oggetto, la testa di stampa o entrambe.
- Poniamo ora l'attenzione sulla costruzione della Prusa Mendel I3.
- L'asse X è costituito da un carrello che scorre, tramite cuscintetti a ricircolo di sfere, su di due barre di acciaio rettificate.
- Il carrello è trainato da una cinghia dentata, tesa con un tenditore sul lato destro
- Sul lato sinistro trova posto il motore passo passo. Trova posto anche un interruttore di fine corsa che serve a creare un punto di zero per l'asse.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence