# Estrusore

- L'estrusore è il pezzo più delicato della stampante. Esso deve riscaldare il filamento nella sua punta, ma tenerlo freddo lungo il percorso, in modo che si possa regolarne il flusso.
- Per prima cosa si nota il blocchetto d'alluminio in fondo, riscaldato da una cartuccia resistiva da una quarantina di watt e regolato da una termiresistenza NTC inclusa in vetro.
- Sotto il blocchetto riscaldante si può notare l'ugello di ottone, dal quale fuoriuscirà il materiale fuso.
- Si può quindi notare poi il fusto alettato con una ventola di raffreddamento che deve raffreddare il condotto che porta il filamento all'ugello.
- In questo estrusore il blocchetto di alluminio è racchiuso in una camicia di gomma siliconica, per facilitarne il riscaldamento, che deve raggiungere e a volte superare i 245° centigradi

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence