# Piano di stampa

- L'oggetto da stampare viene costruito su di una lastra di vetro borosilicato.
- Spesso questa lastra viene trattata per aumentare l'adesione dell'oggetto, specie se si stampa materiale come ABS o Nylon. Molto comune è la comune lacca per capelli. Altri usano la colla vinilca.
- Per ridurre il ritiro del materiale ed il suo distacco il piano viene riscaldato.
- Il supporto del vetro è ujn foglio di vetronite utilizzato per circuiti stampati. Questi fogli posseggono uno strato di rame incollato da ambo i lati.
- Si di un lato è stata incisa una lunga serpentina che, percorsa da alcuni ampere di corrente, riscalda il piatto a temperature anche superiori al 100° Centigradi.
- La temperatura del vetro è monitorata tramite una termoresistenza NTC posta la centro del piatto.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence