# Testa di stampa

- La testa di stampa è certamente la parte più complessa della stampante
- Essa contiene un asse zigrinato (ottenuto da un comune bullone) che deve spingere il filo plastico dentro l'estrusore (hot end)
- Quest'asse è accoppiato al motore passso-passo tramite una riduzione ad ingranaggi autocentrante (i denti non sono lineari ma a V)
- Un pressore spinto da due molle tiene premuto il filo plastico sull'asse zigrinato tramite un cuscinetto a sfere.
- Sotto il blocco motore è fissato, tramite una flangia l'estrusore il cui compito è quello di formare il filo di plastica fusa che comporrà il nostro oggetto.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence