# Parametri della stampa

- La seconda scheda riporta i parametri di stampa.
- Nei parametri generali notiamo che, sebbene il diametro del filo sia di 0,5mm, lo spessore dello strato è di 0,4, in modo che il filo venga leggermente schiacciato e non tocchi solamente in un punto sullo strato sottostante.
- I perimetri e gli strati pieni costituiscono il guscio dell'oggetto, che verrà riempito con un motivo, normalmente a nido d'ape. In questo caso si sono scelti 3 strati tutto intorno all'oggetto.
- Nella sezione dei riempimenti si sceglie il motivo del riempimento interno ed il modo in cui vengono riempite le facce superiore ed inferiore. Si sceglie anche la densità dell'interno.
- I supporti vanno aggiunti se ci sono parti a sbalzo, ponti particolarmente lunghi o fori circolari sulle facce laterali
- Per i supporti possiamo scegliere la densità, la distanza dagli strati supportati e se vogliamo che vengano aggiunti anche ai ponti.
- La velocità di estrusione determina l'adesione tra gli strati, perché uno strato si deve fondere con il sottostante, che sarà già solidificato.
- Per rifonderlo occorre il calore dell'estrusore, quindi se la testina viaggia troppo veloce gli strati si uniscono male.
- La velocità è diversa per i perimetri, che devono essere ben incollati tra loro, e per i riempimenti, che possono essere anche un po' incoerenti.
- Per finire si stabilisce la velocità da utilizzare quando ci si sposta tra un punto e l'altro di una superficie, senza estrudere.
- Se questa velocità è troppo alta la testina potrebbe perdere alcuni passi quando rallenta di nuovo, minando la precisione della stampa.
- La tesa (brim) è un sottile strato incollato al piatto attorno alla base dell'oggetto.
- Questo artificio serve a ridurre lo scollamento dal piatto per materiali che, come l'ABS, si ritirano raffreddandosi.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence