# Parametri del filo

- Questi parametri sono molto simili a quelli inseriti al primo avvio.
- Troviamo il diametro del filo e le temperature di estrusore e piatto.
- Oltre a questi troviamo il moltiplicatore di estrusione che ci consente di modificare la quantità di materiale estruso rispetto al valore teorico
- Per quanto riguarda le temperature, oltre a quelle impostate all'inizio troviamo quelle da applicare al primo strato.
- Il primo strato è critico, in quanto è quello che deve aderire al piano e sostenere l'oggetto.
- Dato che qui il filo non si fonde con altro materiale, per migliorare l'adesione si alzano la temperatura sia del piatto e dell'estrusore.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence