# Errori di stampa - Temperatura

- Se la temperatura di stampa è troppo bassa (in alto) il filamento non si fonde con quelli vicini.
- Notiamo che gli strati non sono ben uniti e addirittura i filamenti del ponte strappano quelli del supporto.
- Il perno verticale ha una forma irregolare.
- Se invece la temperatura è alta (sotto), quando l'ugello si sposta da un punto all'altro la plastica cola, lasciando dei filamenti.
- Notiamo anche che gli spigoli tendono ad arrotondarsi.
- Il perno verticale diventa conico ed è più basso del previsto, perché è colato.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence