# Slic3r

- Per tradurre la nostra mesh STL in g-code occorre affetttarla e riempire ogni fetta con un tratteggio fitto o un motivo, ad esempio a nido d'ape.
- Noi eseguiremo questa operazione con Slic3r che potete trovare qui: http://slic3r.org/
- Questo programma, consente di configurare il g-code in base alla stampante
- Supporta molti parametri per ottimizzare la stampa in base al tipo di plastica utilizzata
- Consente inoltre di realizzare automaticamente i supporti per le parti a sbalzo in varie maniere.
- Per finire consente di visualizzare il pezzo in molti modi e di analizzare gli strati prodotti.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence