# Errori di stampa - Altezza piatto

- Come abbiamo detto il piatto va regolato in modo che l'ugello a zero sfiori il piatto in ogni punto.
- Nelle immagini in alto possiamo notare che se l'ugello è troppo alto i primi strati non aderiscono bene al piano
- Vediamo addirittura qualche filamento che esce dalla sagoma e si intravedono alcuni strati aggrovigliati.
- Pr contro se l'ugello preme sul piano i primi strati vengono compressi.
- Vediamo che la base risulta allargata e si notano i passaggi che si schiacciano uno con l'altro.
- Di mano in mano che ci si allontana dal piatto la stampa tende a recuperare e la superficie superiore è di fatto identica.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence