# Calibrazione dell'asse Z

- Il primo passo per la calibrazione è regolare il fine corsa dell'asse Z in modo che la punta dell'ugello tocchi il piano al reset degli assi.
- Un modo per farlo è quello di spostare a mano o con comandi g-code o altrimenti l'asse Z fino quasi a toccare il piano, quindi spostare il fine-corsa finché l'interruttore non scatta.
- A questo punto occorre rifare l'azzeramento degli assi, sbloccare i motori attendendo o dando il comando e registrare il piano con le viti
- Nel mio caso mi accorgo quando l'estrusore tocca il vetro perché il rumore della ventola si smorrza. Trovo difficile farlo visivamente.
- Regolerò il registro in modo che l'estrusore tocchi premendo appena il piano vesso l'alto.
- È necessario registrare tutti e quattro gli angoli, poi controllare che il centro non tocchi. In questo caso abbasseremo gli angoli della stessa quantità finché l'ugello non tocca in nessun punto.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence