# Calibrazione della stampante

- In fase di montaggio saranno state tese le cinghie e posizionati i fine corsa degli assi X e Y
- I fine corsa X e Y non sono critici: determinano solo la posizione della stampa sul piano.
- Di tanto in tanto dovrà essere controllata la tensione delle cinghie, che comunque non varia molto.
- L'unica calibrazione richiesta dalla stampante è quella dell'asse Z e del piano.
- Teoricamente l'ugello dovrebbe toccare il piano in posizione di zero. Cercheremo di ottenere questo per tutti i punti, in modo che l'ugello non strisci mai sul vetro.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence