# Parametri della stampante

- La gran parte di questo pannello corrisponde ai settaggi iniziali.
- In più troviamo i parametri per la ritrazione.
- Quando la testina si sposta da una zona di stampa all'altra non deve più emettere materiale.
- Data l'elasticità del materiale e del sistema, non basta smettere di spingere. Spesso occorre tirare indietro il filo (retrazione) per fermare il flusso.
- Qui impostiamo questa azione in termini di mm di filo tirato indietro.
- Per essere sicuri, poi, di non far danni sulla parte già stampata, si può sollevare la testina dall'oggetto.
- Per finire si possono indicare alcuni comandi g-code da eseguire prima della stampa o quando essa è terminata.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence