# Errori di stampa - Quantità di materiale

- Nelle impostazioni di Slic3r occorre dare la giusta quantità di materiale in base alle caratteristiche della stampa.
- In alto vediamo una stampa con poco materiale.
- Si nota che i filamenti tendono a staccarsi e ci sono fessure tra di essi. Si nota anche che la superficie superiore è scavata.
- Il supporto del ponte si stacca praticamente da solo.
- Di sotto invece con troppo materiale notiamo che l'oggetto tende a superare le dimensioni del disegno.
- Notiamo che la superficie superiore è stracolma
- Il supporto del ponte è quasi impossibile da togliere.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence