# Linguaggio g-code

- Slic3r consente di inserire del g-code all'inizio ed alla fine della stampa, oltre che al cambio di strato e di estrusore (se se ne hanno più d'uno)
- Il G-Code è concettualmente semplice ed i comandi di base sono pochi, ma potendo comandare macchine diverse possiede una gran quantità di parametri avanzati.
- Un reference completo si può trovare in http://reprap.org/wiki/G-code
- Un reference più semplice e compatto è http://linuxcnc.org/docs/html/gcode.html

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence