# Supporti

- La costruzione del pezzo si basa sul sovrapporre un nuovo strato di materiale su di uno strato precedente.
- Ovviamente questo procedimento funziona la meglio se lo strato superiore arriva al massimo al bordo di quello inferiore.
- Se lo strato superiore eccede di poco il bordo, la stampa è spesso ancora accettabile.
- La stampa avviene abbastanza bene anche se uno strato deve unire due punti separati dello strato inferiore, a condizione che non siano troppo lontani (ponte).
- Se queste condizioni non sono verificate occorre aggiungere del supporti all'oggetto, da eliminare a stampa avvenuta.
- Slic3r è in grado di aggiungere varie tipologie di supporti. Potremmo aggiungerne altre da disegno o utilizzando programmi diversi.
- Alla fine del lavoro i supporti andranno staccati e questo spesso è un problema, specie se essi sono molto vicini al pezzo alla sua base o addirittura si appoggiano sul pezzo stesso.

© Ing. Stefano Salvi - released under FDL licence